**10.1" 4-wire resistive screen**



**Specification**

1.ITOFilm：Anti-glare&anti-NewtonRing；

2.Tail Type：FPC By Golden Plated

3.Transparency：≥75%

4.Linearity：≤1.5%.；

5.Surface Hardness：3H

6.Terminal resistance：

(1)TOP：150-500Q

(2)Botton：300-700Q

7.Operation Temperature：-20°C~+70°C.

8.Storage Temperature：-30°C~+80°C.

9.All materials in the drawing comply with the ROHS

**Dimensional drawings**

****

**Product Logic Diagram**

 