7530 Centrifugal Fan

Specification

Product Model：7530

Fan Size：75\*30MM

Hole diameter：4MM

Voltage：DC24V

Rated Current：0.11A

Power：2.64W

Air Volume/Air Flow：13.88CFM

Pressure：8.84MMH20

Rotational Speed：3632±10%RPM

Noise：44.5DBA

[Service Life](javascript:;)：

Oil Bearing：28000 hours

Double Ball Bearing：50000 hours

Hydraulic Bearing：/

Temperature Range：-10 ~ 70℃

Humidity Range：5%~95%

Connection Mode：Red Line is Positive, Black Line is Negative

Weight：66.6g